[붙임 3]

스튜디오 세트작업 시 준수사항

1. 세트 작업 시, "산업안전보건법"에 따라 안전장비착용 등 안전 사고 방지를 위한 노력을 기울여야 한다.

2. 스튜디오 사용과 세트 조성 시, "소방법"과 "위험물안전관리법"등 관련 법령에 따라 이루어져야 한다.

3. 전기사용과 관련된 내용은 "전기공사업법" 및 "전기설비기술기준" 관련 규정에 따라 이루어져야 한다.

4. 화재위험작업 시, 사전에 화기작업허가서를 작성해 승인 받아야 하며, 소방물품 비치 등 화재 예방을 위한 조치를 취해야 한다.

※ 화재위험작업 : 용접, 용단, 연마, 드릴 등 화염이나 스파크를 일으킬 수 있는 작업을 통칭

5. 용접 또는 용단작업장 주변 10m이내 가연물 적재 및 비치를 금지하며, 소방물품 비치 후 작업하여야 한다. ※ 물통, 건조사, 불티방지포, 소화기2대

6. 고소작업 시 낙상사고 방지를 위한 안전장치 및 개인 보호 장비(안전띠, 안전모 등)를 반드시 착용 하여야 하며, 작업 중 공구 등이 미끄러져 떨어져서 사고가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

7. 위험물은 스튜디오관리자에게 반입 전 수량을 통보하고, 법적지정 수량만 반입이 가능하며, 그 외 위험물은 별도의 위험물 보관함을 제작하여 보관하여야 한다.

8. 연기 발생 작업 및 화염신등은 촬영 24시간 전 통보하고 소화기 배치 및 스튜디오 큐브 방재담당자 입회하에 한다.

9. 도장작업과 화기작업의 동시 진행을 금지한다.

10. 세트 제작 시 분진 발생으로 인한 문제가 발생하지 않도록, 보양 작업 및 필터를 설치 후 진행해야 한다.

11. 소방시설은 화재 또는 비상상황 발생 시에만 사용할 수 있으며, 촬영 등 화재 외의 상황에 임의로 사용할 수 없다.

12. 바닥에 포설된 전선은 보호커버를 설치하고 전기기구는 충전부가 노출되지 않도록 한다.

13. 전력사용 시 3상 평형을 고려하여 부하를 분배하여 사용하여야 한다.

14. 세트 제작 시 배출되는 폐기물은 즉시처리 한다. 임시보관이 필요한 경우는 미술센터 전면에 별도 보관함을 제작하여 보관할 수 있다.

15. 스튜디오 내부 배수로에 유해물질 배출을 금지하며, 이물질 및 오염 즉시 청소하여야 한다.