[붙임 17-1]

화기작업 허가서
작업 장소		업체명 / 촬영작품
작업 책임자		연락처
작업 내용
작업 사유
작업 일시
주의사항	1. 작업 시, 작업자는 보안경 등 보호구를 착용하고 작업을 한다. 2. 전기 사용 시 규격품 및 접지, 전격방지기 등 안전장치가 구비된 장비를 사용한다. 3. 작업감독자(작업책임자)는 작업이 끝날 때 까지 작업장에서 상주하여 관리 감독하여야 하며, 화재예방물품을 비치한다. 4. 작업 전 다음과 같은 화재예방물품을 비치한다. ※ 분말소화기 3.3Kg 2대 이상, 물(10L 이상), 건조사(10L 이상), 불연소재의 불티 방지포 5. 작업장 인근에 가연물이 있을 경우, 가연물을 덮을 수 있는 석면포 등을 구비하여야 하며, 인화물이나 가연물과는 10m 이상 이격하여야 한다. 6. 도장작업과 화기작업의 동시 진행을 금지한다. 7. 작업장 내 전열기구(라디에이터 가능), 가스(LPG)등 사용을 금지한다. 8. 모든 작업자 및 작업감독자(작업책임자)는 안전관리자의 통제에 적극 협조 하고, 이에 불응 시 관리자는 작업을 중단 및 철수하도록 조치할 수 있다.
소화기	대	물통 비치	유 무
건조사 비치	유 무	불티방지포 등 비치	유 무
상기 주의사항을 이행하지 않음으로 인해 발생하는 인적·물적으로 발생하는 피해에 대하여 모든 책임을 지겠습니다. 신 청 자 : (인) 20 년 월 일 한국콘텐츠진흥원장 귀하